Višješolski študijski program

*AVTOSERVISNI MENEDŽMENT*

1. Letnik

**VAJA 10**

**KOTI PODVOZJA - OPTIKA**

**Merilne metode in naprave**



ŠOLSKI CENTER CELJE

Višja strokovna šola

Pot na Lavo 22, 3000, Celje

Februar 2016

Slike predloga pravilne izvedbe meritve kotov geometrije vozila

Slike pritrditev merilnih glav na platišča vozila.







## Izvedba meritve

Meritev se izvaja na napravi, ki je brezžično povezana z laserskimi merilniki, ki so nameščeni na posameznih kolesih. Samostojna enota, na kateri je nameščena programska oprema za izvedbo meritve, uporabnika vodi skozi postopek izbire tipa motornega vozila, izvedbo meritve in primerjave rezultatov meritve z vnaprej vnešenimi industrijskimi nastavitvami stekanja koles za posamezni tip avtomobila.











